|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\User\Desktop\Logotip.JPG  Мы не ищем компромиссы!  Мы предлагаем лучшее!  Цена в стандартном варианте от 50 € за 1м2 (пъедесталы, керамогранит 20мм, монтаж)  D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\2.JPG  **Регулируемый пьедестал** | D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\1.JPG  Euroline Construct SRL официальный представитель компании Moonbay Industrial Co., Ltd на территории Молдовы, производителя профессиональных регулируемых пластиковых пьедесталов.  Опытныя команда конструкторов и разработчиков дизайна предлагает продукцию высшего качества, чтобы приносить максимальную пользу клиентам.  Сертификат ISO 9001: 2008  Сертификат ISO 14001: 2004  Сертификат OHSAS 18001: 2007  D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\3.JPG  Регулируемые пластиковые пьедесталы Moonbay изготовлены из полипропилена - устойчивые к УФ и резким перепадам температур.  Пъедесталы Moonbay широко применяються на террассах из любого материала: деревянный настил, настил из терассной доски, камень, керамика.  Может быть размещен на любой устойчивой поверхности, а также поверх изоляционных панелей. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\4.JPG | D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\5.JPG | | Bодные сооружения | Каркас для настила | | D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\6.JPG | D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\7.JPG | | Прокладка труб | Террасная плитка | | D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\8.JPG | D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\9.JPG | | Решетчатая панель | Террасная доска |   Преимущество   * Грузоподъемность 1800 кг/1м2 * Срок службы 30 лет * Нагрузочный тест, анти-УФ, противопожарный тест, сертификат CE, сертификат ROHS, сертификат MSDS | **ОПОРНЫЙ ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ НАСТИЛА**  D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\11.JPG  регулировочное  кольцо  корректор наклона  база  регулятор высоты  фиксирующее кольцо  верхняя база  распорная вкладка  опора балки  прокладка  **ПРОЕКТЫ**  D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\10.JPG |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Код | MB-FP-01 | MB-T0 | MB-T0-A | | Диапазон высоты (мм) | 12,5 | 14-19 | 19-30 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | MB-T0-B | MB-T0-C | MB-T0-D | MB-T0-E | | 28-42 | 40-65 | 60-105 | 90-180 |   D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\12.JPG  D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\15.JPG  Метод 02:  Бетон или клей  Высота> 400 мм  Метод 01: винты  Высота <400мм  Без фиксации | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | MB-T1 | HIGH MB-T1 | HIGH MB-T2 | HIGH MB-T3 | | 180-320 | 250-370 | 370-550 | 550-750 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | HIGH MB-T4 | HIGH MB-T5 | HIGH MB-T6 | HIGH MB-T7 | | 600-930 | 750-1100 | 900-1280 | 1050-1460 |   D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\13.JPG  **Pаспорные вкладки**D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\14.JPG  Четыре плитки  Три плитки  Две плитки  Одна плитка  D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\16.JPG  **Раскладка** |

|  |  |
| --- | --- |
| Опора балки  Подходит для любой балки шириной 20-80 мм  D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\17.JPG  Односторонняя  опора балки  Опора балки  шириной 40мм  Опора балки  шириной 50мм  D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\18.JPG  Опора балки  шириной 60мм  Опора балки  шириной 80мм  D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\20.JPG  Метод 02:  бетон или клей  Высота> 400 мм  Метод 01: винты  Высота <400мм  Без фиксации | **Соединитель и опора для террасной доски**  D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\19.JPG  **D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\21.JPG** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Резиновая прокладка на основание**   |  |  | | --- | --- | | D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\22.JPG | D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\23.JPG |   **Антишумные резиновые подушки**   |  |  | | --- | --- | | D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\29.JPG | до 25 дБ |   **Корректор наклона основания**  Корректор наклона допускает уклон 0-5%  D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\24.JPG  **Удлинитель 15 мм**  Один базовый пьедестал + удлиняющая накладка -  простая комбинация - пьедестал одного размера решает все проблемы.  D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\25.JPG | **Стальная буферная клипса со стороны стены и стальная клипса с боковым закрытием**  **D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\26.JPG**  стальная клипса-02  стальная клипса-03  стальная клипса-01    **D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\27.JPG**  стальная клипса - 02  стальная клипса - 01  стальная клипса - 03  **D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\28.JPG** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Шатун**  Когда опора достигает 800 мм или более,  шатун делает опору более фиксированной и устойчивой.  D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\30.JPG | **D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\2020\6. InsertPic_4D14(0(09-18-16-08-28).jpg**   |  | | --- | | EuroLine-Construct S.R.L.  Тел/whatsapp: +37369589134  Тел/whatsapp: +37368895288  Эл. почта: [office@euroline.md](mailto:office@euroline.md); [victor@euroline.md](mailto:victor@euroline.md);  [inginer.c@euroline.md](mailto:inginer.c@euroline.md)  Веб: www.euroline.md | |