|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\User\Desktop\Logotip.JPGМы не ищем компромиссы!Мы предлагаем лучшее!Цена в стандартном варианте от 50 € за 1м2 (пъедесталы, керамогранит 20мм, монтаж)D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\2.JPG**Регулируемый пьедестал** | D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\1.JPGEuroline Construct SRL официальный представитель компании Moonbay Industrial Co., Ltd на территории Молдовы, производителя профессиональных регулируемых пластиковых пьедесталов. Опытныя команда конструкторов и разработчиков дизайна предлагает продукцию высшего качества, чтобы приносить максимальную пользу клиентам.Сертификат ISO 9001: 2008Сертификат ISO 14001: 2004Сертификат OHSAS 18001: 2007D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\3.JPGРегулируемые пластиковые пьедесталы Moonbay изготовлены из полипропилена - устойчивые к УФ и резким перепадам температур.Пъедесталы Moonbay широко применяються на террассах из любого материала: деревянный настил, настил из терассной доски, камень, керамика.Может быть размещен на любой устойчивой поверхности, а также поверх изоляционных панелей. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\4.JPG | D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\5.JPG |
| Bодные сооружения | Каркас для настила |
| D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\6.JPG | D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\7.JPG |
| Прокладка труб | Террасная плитка |
| D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\8.JPG | D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\9.JPG |
| Решетчатая панель | Террасная доска |

 Преимущество* Грузоподъемность 1800 кг/1м2
* Срок службы 30 лет
* Нагрузочный тест, анти-УФ, противопожарный тест, сертификат CE, сертификат ROHS, сертификат MSDS
 | **ОПОРНЫЙ ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ НАСТИЛА**D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\11.JPGрегулировочноекольцокорректор наклонабазарегулятор высотыфиксирующее кольцоверхняя базараспорная вкладкаопора балкипрокладка**ПРОЕКТЫ**D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\10.JPG |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | MB-FP-01 | MB-T0 | MB-T0-A |
| Диапазон высоты (мм) | 12,5 | 14-19 | 19-30 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MB-T0-B | MB-T0-C | MB-T0-D | MB-T0-E |
| 28-42 | 40-65 | 60-105 | 90-180 |

D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\12.JPGD:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\15.JPGМетод 02:Бетон или клейВысота> 400 ммМетод 01: винтыВысота <400ммБез фиксации   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MB-T1 | HIGH MB-T1 | HIGH MB-T2 | HIGH MB-T3 |
| 180-320 | 250-370 | 370-550 | 550-750 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HIGH MB-T4 | HIGH MB-T5 | HIGH MB-T6 | HIGH MB-T7 |
| 600-930 | 750-1100 | 900-1280 | 1050-1460 |

D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\13.JPG**Pаспорные вкладки**D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\14.JPGЧетыре плиткиТри плиткиДве плиткиОдна плиткаD:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\16.JPG**Раскладка** |

|  |  |
| --- | --- |
| Опора балкиПодходит для любой балки шириной 20-80 ммD:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\17.JPGОдносторонняяопора балкиОпора балкишириной 40ммОпора балкишириной 50ммD:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\18.JPGОпора балкишириной 60ммОпора балкишириной 80ммD:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\20.JPGМетод 02:бетон или клейВысота> 400 ммМетод 01: винтыВысота <400ммБез фиксации | **Соединитель и опора для террасной доски** D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\19.JPG**D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\21.JPG** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Резиновая прокладка на основание**

|  |  |
| --- | --- |
| D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\22.JPG | D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\23.JPG |

**Антишумные резиновые подушки**

|  |  |
| --- | --- |
| D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\29.JPG | до 25 дБ |

**Корректор наклона основания**Корректор наклона допускает уклон 0-5%D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\24.JPG**Удлинитель 15 мм**Один базовый пьедестал + удлиняющая накладка -простая комбинация - пьедестал одного размера решает все проблемы.D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\25.JPG | **Стальная буферная клипса со стороны стены и стальная клипса с боковым закрытием****D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\26.JPG** стальная клипса-02стальная клипса-03стальная клипса-01**D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\27.JPG**стальная клипса - 02стальная клипса - 01стальная клипса - 03**D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\28.JPG** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Шатун** Когда опора достигает 800 мм или более, шатун делает опору более фиксированной и устойчивой.D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\RM\30.JPG | **D:\10. Adjustable Pedestals\0. Plastic piedestal Moonbay\2020\6. InsertPic_4D14(0(09-18-16-08-28).jpg**

|  |
| --- |
| EuroLine-Construct S.R.L.Тел/whatsapp: +37369589134Тел/whatsapp: +37368895288Эл. почта: office@euroline.md; victor@euroline.md;  inginer.c@euroline.md Веб: www.euroline.md |

 |